**Repasser une chemise homme, les différentes étapes**

Un long discourt n’est pas très utile, il est préférable dans ce cas de bien énumérer les différentes étapes, pensez à bien lire les étiquettes situées sur la chemise qui vous donneront les détails de réglage à faire sur votre fer à repasser ou centrale vapeur.

Sur cette étiquette, vous y trouverez un petit fer à repasser avec 3 options possibles :

etiquette-repassage-de-chemise-homme

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Points | Température | Matières |
| 1 | 110° C | Fragile et fine, le nylon par exemple |
| 2 | 150° C | Intermédiaires et synthétiques |
| 3 | 200°C | Coton par exemple |

**Les étapes :**

1. Déboutonner et ouvrez entièrement votre chemise
2. Commencer par repasser le col en débutant par la face cachée et ensuite repasser la face visible du col
3. Plier le col de chemise et repasser le pour qu’il retrouve sa forme d’origine
4. Repasser ensuite les épaules de la chemise en vous aidant de l’extrémité arrondi de votre table à repasser
5. À présent on attaque les manches une par une, pour se faire, poser les délicatement sur la table à repasser et glisser le fer sans aucun plie, vous pouvez débuter par la partie rigide située aux poignées
6. Ensuite repasser le corps de la chemise, le dos en effectuant des mouvements souples, c’est le fer qui doit bien glisser sur la chemise
7. Enfin, laisser poser votre chemise sur un cintre, ne la ranger pas directement dans une armoire, il faut qu’elle respire un peu

Remarque 1 : n’oubliez pas également de repasser entre les boutons de chemises.

Remarque 2 : si votre budget le permet, repasser de préférence avec une centrale vapeur, les modèles d’aujourd’hui sont très performant et permettent de détecter automatiquement la matière de la chemise et adaptent les réglages sans aucune manipulation de votre part.